|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Удомельская гимназия №3 имени О. Г. Макарова» (МБОУ УГ №3)     |  |  | | --- | --- | |  | УТВЕРЖДЕНО приказом  директора МБОУ УГ №3 от \_\_\_\_\_.12.2020 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |     ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Удомельская гимназия №3 имени О. Г. Макарова» и на прилегающих к ним территориях    1. Общие положения  1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Удомельская гимназия №3 имени О. Г. Макарова» и на прилегающих к ним территориях (далее – инструкция) разработана в соответствии с [постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565837297/) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила пожарной безопасности.  1.2. Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в зданиях и помещениях МБОУ УГ №3  (далее – образовательная организация), находящихся по адресам: город Удомля, ул. Неизвестная, д. 7, стр. 1; д. 9, стр. 3, – и на прилегающих к ним территориях.  1.3. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками образовательной организации, сезонными работниками, физическими и юридическими лицами, с которыми образовательная организация заключила гражданско-правовые договоры, лицами, командированными в образовательную организации, обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику в образовательную организацию .  2. Порядок содержания территории, зданий, помещений и эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект  2.1. Содержание территорий  2.1.1. На территориях образовательной организации необходимо:  своевременно убирать тару, горючие отходы, опавшие листья, траву и прочие отходы;  при жаркой и сухой погоде поливать территорию не менее 2 раз в день;  соблюдать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями образовательной организации. Запрещено использовать расстояния под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений;  содержать всегда свободными для проезда пожарной техники, в зимнее время очищать от снега и льда дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям образовательной организации, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо извещать ЧС в пожарную часть № 8 ФГКУ "1 ОФПС по Тверской области" г.Удомля (телефон 101, 112), или Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) 8(48255) 5-36-32, 8 901 110 22 01  На период закрытия дорог в соответствующих местах необходимо устанавливать указатели направления объезда или оборудовать переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;  обеспечивать наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения.  2.1.2. На территориях образовательной организации запрещено:  устраивать свалки;  оставлять тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;  разводить костры и сжигать отходы.  2.2. Содержание зданий и помещений  2.2.1. В зданиях и помещениях образовательной организации необходимо:  своевременно проводить уборку;  содержать свободными подходы к электрооборудованию и первичным средствам пожаротушения;  размещать только необходимую для работы мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы.  2.2.2. В зданиях и помещениях образовательной организации запрещено:  хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;  использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;  устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;  снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;  производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;  размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;  убирать и чистить помещения и стирать одежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;  устраивать в лестничных клетках  кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;  проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;  размещать в лестничных клетках, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;  загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.  2.2.3. В помещениях с массовым пребыванием людей запрещено:  применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;  проводить перед началом или во время массовых мероприятий огневые, покрасочные и другие пожаро- и взрывоопасные работы;  уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;  превышать нормативное число людей, которые могут находится в помещении.  2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание  2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию образовательной организации необходимо:  соблюдать проектные решения;  обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;  надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;  следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;  при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.  2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию и в здание образовательной организации запрещено:  запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;  устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;  загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;  устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;  фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;  изменять направление открывания дверей;  устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).  3. Мероприятия по пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и пожароопасных работах  3.1. Мероприятия при эксплуатации оборудования  3.1.1. При эксплуатации электрических приборов, электросетей и других электрических устройств:  а) необходимо:  следить за состоянием изоляции проводов, электрических вводов, гибких кабелей, за надежностью контактов в местах электрических соединений;  соблюдать требования инструкции по эксплуатации;  располагать их так, чтобы они не касались легко возгораемых предметов (штор, ковра, пластмассовых изделий, деревянных деталей и др.);  б) запрещено:  оставлять по окончании рабочего времени необесточенными бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;  эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;  пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;  эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;  пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;  использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;  оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;  рразмещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;  при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;  прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;  использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.  3.1.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха:  а) необходимо:  держать закрытыми двери вентиляционных камер;  держать открытыми вытяжные каналы, отверстия и решетки;  б) запрещено:  подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;  выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;  хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.  3.2. Мероприятия при пожароопасных окрасочных и огневых работах  3.2.1. При проведении окрасочных работах:  а) необходимо:  составлять и разбавлять все виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;  осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;  оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;  не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.  б) запрещено:  начинать работу, если в зоне ближе 20 метров идут ремонтные работы с применением открытого огня (с искрообразованием). При необходимости проведения окраски следует требовать прекращения огнеопасных работ;  проводить работы при отсутствии средств пожаротушения или их неисправности.  3.2.2. При проведении огневых работ:  а) необходимо:  перед началом работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;  обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывалом для изоляции очага возгорания;  плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;  осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;  прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов);  после завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.  б) запрещено:  приступать к работе при неисправной аппаратуре;  производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;  использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;  хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;  допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;  допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;  проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;  проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.  4. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов, порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды, порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши  4.1. Порядок и нормы хранения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов  4.1.1. Вещества и материалы необходимо хранить в специально отведенных для этих целей помещениях образовательной организации. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 °C следует хранить в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании в холодильнике.  4.1.2. В помещениях, где хранятся пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы, запрещено:  применять электроприборы;  пользоваться огнем;  использовать кабели и провода, выключатели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;  хранить любые материалы, оборудование и приспособления;  сливать легковоспламеняющиеся жидкости и горючие вещества в канализацию, в землю и др.;  оставлять включенным свет перед закрытием помещения.  4.1.3.  При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества и материалы.  4.1.4. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.  4.1.5. Хранение химических реактивов в химических лабораториях следует выполнять в соответствии с требованиями приказа Минпроса СССР от 10.07.1987 № 127.  4.1.6. Педагогический работник по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.  4.2. Порядок транспортировки пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов  4.2.1. При перемещении пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ надо  выполнять требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565837297/), а также другой утвержденной в установленном порядке технической документации по их транспортировке.  4.2.2. Перед транспортировкой необходимо убедиться, что на местах погрузки и разгрузки веществ и материалов есть:  специальные приспособления, обеспечивающие безопасные условия проведения работ;  первичные средства пожаротушения;  исправное стационарное или временное электрическое освещение во взрывозащищенном исполнении.  4.2.3. При транспортировке веществ и материалов запрещено:  допускать толчки, резкие торможения;  пользоваться открытым огнем;  оставлять транспортное средство (при использовании) без присмотра.  4.2.4. Не разрешается производить погрузочно-разгрузочные работы с взрывопожароопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.  4.2.4. Запрещено грузить в один контейнер пожаровзрывоопасные вещества и материалы, не разрешенные к совместной перевозке.  4.3. Порядок применения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов  4.3.1. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.  4.3.2. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке директором образовательной организации.  4.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. Загрязненную спецодежду необходимо немедленно снять и отправить в стирку.  4.5. Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в образовательной организации не хранится.  4.6. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) и спецодежда после окончания работы должны храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.  Уборка горючих отходов и пыли производиться немедленно по окончании работ. Горючие отходы и пыль должны убираться в специальные ящики-контейнеры, которые должны быть освобождены по окончании рабочей смены. Запрещается хранить горючие отходы на путях эвакуации.  4.7. Производственные процессы, при которых надо устанавливать предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), в образовательной организации  не ведутся.  5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  5.1. Работники образовательной организации каждый раз по окончании работы проводят осмотр занимаемых и вверенных им помещений перед их закрытием.  5.2. При осмотре помещений работник проверяет:  отключено ли электрооборудование и бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации; закрыты ли окна и форточки;  свободны ли эвакуационные проходы, выходы и подступы к первичным средствам пожаротушения;  удалены ли из помещения сгораемые отходы и упаковочный материал (мусор).  5.3. В случае обнаружения неисправностей лицо обязано немедленно доложить о случившемся непосредственному руководителю или заместителю директора по АХЧ любым доступным способом.  5.4. После закрытия помещений лицо обязано сдать ключи на пост охраны.  5.5. Лицу запрещено закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников.  6. Порядок применения открытого огня, проезда транспорта и проведения пожароопасных работ  6.1. На территории, в зданиях и помещениях образовательной организации на основании [статьи 12](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902344800/) Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение.  6.2. Запрещено парковать автотранспорт в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, на крышках колодцев пожарных гидрантов.  6.3. Запрещено применение открытого огня для целей, не предназначенных для проведения противопожарных работ. Применение открытого огня возможно при проведении пожароопасных работ, которые необходимо проводить в соответствии с требованиями пункта 3.2 настоящей инструкции и требований законодательства о пожарной безопасности. Применение открытого огня при пожароопасных работах категорически запрещено:  на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях при проведении массовых мероприятий;  в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами;  в помещениях, где используется инструмент, дающий искрение, а также при производстве работ с применением горючих веществ и материалов.  6.4. Все пожароопасные работы должны проводиться по наряду-допуску, который выдает ответственный за пожарную безопасность.  Наряд-допуск оформляется по требованиям Правил противопожарного режима, утвержденным [постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565837297/).  7. Обязанности работников и порядок действий при пожаре  7.1. При возникновении пожара или задымления в здании эвакуация обучающихся, работников, а также посетителей производится по эвакуационным путям и эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации при пожаре.  7.2. Действия работников образовательной организации при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений  7.2.1. Работники обязаны:  немедленно сообщить о ЧС в пожарную часть № 8 ФГКУ "1 ОФПС по Тверской области" г.Удомля  (телефон 101, 112), или Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) 8(48255) 5-36-32, 8 901 110 22 01 при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара (этаж, номер помещения), сообщить фамилию, должность;  доложить о пожаре своему непосредственному руководителю;  выполнять команды по эвакуации, поступившие от непосредственного руководителя и по системе оповещения;  организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, закрыв за собой плотно двери и окна;  взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;  при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.  7.2.2. Руководящие работники обязаны:  сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и должность);  немедленно оповестить подчиненных работников, обучающихся и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;  проконтролировать, чтобы подчиненные работники, обучающиеся и посетители взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;  на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, обучающихся и посетителей, проинформировать директора образовательной организации о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.  7.2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан:  немедленно прибыть к месту пожара;  проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану);  проверить включение автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, в случае необходимости дать указание дежурному персоналу о ручном включении систем противопожарной защиты;  принять информацию от руководящих работников образовательной организации о принятых мерах;  при необходимости дать распоряжение работнику, ответственному за электробезопасность;  проверить выполнение работниками команды о прекращении работ в здании образовательной организации, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;  проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;  осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;  обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания образовательной организации.  8. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в здании, помещениях  8.1. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в зданиях (с учетом посетителей):  а) по адресу: г. Удомля, Левитана ул., д. 5а 1 – 350 человек;  б) по адресу: г. Удомля, Левитана ул., д. 5а 3 – 470 человек.  8.2. Предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях для массового пребывания людей (с учетом посетителей):  а) актовый зал здания по адресу: г. Удомля, Левитана ул., д. 5а 1-150 человек;  б) актовый зал здания по адресу: г. Удомля, Левитана ул., д. 5а 3-200 человек;  в) библиотека здания по адресу: г. Удомля, Левитана ул., д. 5а 3-100 человек.  8.3. Одновременное пребывание в помещении с одним эвакуационным выходом допускается не более 50 человек. |